---------------------------------------------------------功能选项-----------------------------------------------------------

1、选择有线方式发送

2、选择红外方式发送(红外仅支持2400E81)

3、数据清零

其他功能:键盘上部分功能按键修改如下

* 右上角修改系数=波特率
* 系统时间=表号减1(非改表号功能下无响应)
* 抄表校对=口径

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

使用方法：

长按(1秒以上)回车键进入功能选择界面： FCU 发送方式 当前功能

->输入相应功能选项->短按回车键进入相应功能

* 波特率，此按键可切换波特率选项

1.在此功能显示界面中按按键盘上任意功能按键即可把该设备改为当前界面显示的通讯参数并进入相应功能

2.在此功能显示界面中按确认键即可向从板发送修改波特率指令

把从板通讯参数设置为当前界面显示的内容(此功能需从板支持修改波特率)

* 口径按此按键进入口径界面: dn 口径

->从键盘输入待设置的口径->回车键发送设置口径->①修改成功屏幕显示‘SUCCESS’②超时显示‘ERROR /h’；接收错误显示‘ERROR’

* 数据清零

按此按键进入口径界面: 00000000

->确认键发送清零指令->①清零成功屏幕显示‘SUCCESS’②超时显示‘ERROR /h’；接收错误显示‘ERROR’

* 修改表号

(使用有线方式修改)按此按键进入修改表号功能->输入表号->回车键发送修改->

①修改成功屏幕显示‘SUCCESS’②超时显示‘ERROR /h’；接收错误显示‘ERROR’

(使用红外方式修改)按此按键进入修改表号功能->输入表号->回车键发送修改->不判断结果，表号自动+1； ‘系统时间’=‘显示表号-1’

联创改表号使用方法：

先设置为功能改为 红外方式 发送

特殊说明：修改表号时 系统时间按键可设置表号-1仅线在 红外通讯方式 且在修改表号功能下

6666666666